KGS AA213(압축천연가스 자동차용 가스자동주입기 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1  규칙 별표12 제4호나목에 따라 노즐 및 리셉터클이 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 노즐 및 리셉터클로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 노즐 및 리셉터클의 제조 및 검사방법을 그 노즐 및 리셉터클에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 노즐 및 리셉터클이 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대해서는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관이 인정한 것으로 보아 검사특례 신청·심사 없이 당해 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 노즐 및 리셉터클의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
CGA, ANSI, CSA	DOT 인증기관 또는 공인검사기관
BS, HSE	HSE, Lloyd`s Register(국가에서 인증한 것에 한함) 또는 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
비고 : CGA, ANSI, CSA 이외의 규격은 해당 기준에서 정한 제조 및 검사기준이 CGA, ANSI, CSA에서 정한 기준과 동등 이상인 경우에 한하여 인정기준으로 본다.

1.3 ---------

1.3.1 ------------

규칙 별표 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<삭 제>

표 <삭 제>

ㅇ 자동주입기와 관련한 통용되는 인정기준이 없어 삭제 필요

- 자동주입기의 경우 국내에서만 특정설비로 규제하고 있어 외국 인정기준 불필요

※ 외국 제품에 대한 검사일부 생략 없음.