KGS AA337(가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.9.1 제품표시 콕에는 다음 사항을 표시한다. (1) 제조자명 또는 그 약호 (2) 제조일자 (3) 제조번호 또는 로트번호 (4) 개폐방향 (5) 사용방법(보기 : 수평설치 금지 등) (6) 작동유량 (7) 용도 (8) 보증기간 (9) 점검버튼 조작방법이나 주의사항 (10) 사용조건에 적정한 액체와 수위(점검통에 표시한다)	3.9.1 ---- ---------------. (1) ----------- (2) 제조 연월 또는 제조 연월일 (3) ------------ (4) ---- (5) ------------------ (6) ---- (7) -- (8) ---- (9) ----------------- (10) -----------------------------	ㅇ 콕의 제조시기 확인이 가능하도록 제품표시사항 개정