KGS AA340(디지털 가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1. 일반사항 1.4 용어정의 1.4.1 ~ 1.4.10 <생 략> 1.4.11“센서부”란 콕과 연소기 사이에서 가스누출이 발생할 때 이를 확인하기 위해 몸통에 장착하도록 제조한 유량감지용 센서를 말한다. 1.4.12 ~ 1.4.14 <생 략>	1. ---- 1.4 ---- 1.4.1 ~ 1.4.10 <현행과 같음> 1.4.11 -------------------------------- --------------------------------센서 ----. 1.4.12 ~ 1.4.14 <현행과 같음>	ㅇ 유량감지용 센서 외에도 제조사별로 압력변화 감지 센서 등을 사용할 수 있도록 센서부 용어정의 수정