KGS AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정설비 중 특정고압가스용 실린더캐비닛(이하 “실린더캐비닛”이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1.1 ---- ----------------------------------------------- 고압가스용 -----------------------------------------------------.	ㅇ「고압가스 안전관리법 시행규칙」제2조제5항제7호 개정*(’19.05.21.)됨에 따라 현행법에 맞춰 문구 수정 * 「고압가스 안전관리법」에 따른 특정설비 중 실린더캐비닛의 적용범위를 특정고압가스용에서 고압가스용으로 확대 개정
1.4 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.4.1 “실린더캐비닛”이란 용기를 장착하여 특정고압가스 등을 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비를 말한다.	1.4 ----- --------------------------. 1.4.1 ------------------- 고압가스 ---------------------------------------------.