KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.1 설치기준 지하에 설치된 저장탱크의 재검사를 하거나 교체하는 동안 액화석유가스를 안정적으로 공급하기 위하여 필요한 경우에는 임시저장시설을 설치·사용할 수 있고, 임시저장시설은 안전하게 다음 기준에 따라 설치한다.	5.1 설치기준 저장탱크의 -------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 액법 규칙 별표 5 개정에 따른 상세기준 개정 내용 - 지하저장탱크의 재검사나 교체시에만 임시저장시설의 설치를 허용하던 것을 저장소의 경우 지상형 저장탱크의 재검사나 교체시에도 허용