KGS GC206(고압가스 운반등의 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1.1 운반등의 기준 적용 제외 독성가스 외 용기 운반등에 대하여, 다음의 경우에는 2.1.2.1(11)ㆍ(12), 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.2.5, 2.1.4.2.6, 2.1.4.2.7, 2.1.4.2.8, 2.1.4.2.9, 2.1.4.3.2, 2.1.4.3.3, 2.1.5.1, 2.2.1, 2.2.2.1.1, 2.2.2.1.2, 2.2.2.1.3, 2.2.3, 2.2.4.2.1, 3.1.4.2.9, 3.1.4.2.12, 3.1.4.2.13을 적용하지 않는다. (1) <생 략> (2) 소방자동차, 구급자동차, 구조차량 등이 긴급 시에 사용하기 위한 경우 (3) 스킨스쿠버 등 여가 목적으로 공기충전용기를 2개 이하로 운반하는 경우 (4) <생 략>	1.1.1 운반등의 기준 적용 제외 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) <현행과 같음> (2) -------------- 구조차량 등에서 ------------------ (3) ------ 여가 목적으로 사용하거나 독성가스 제독작업 및 인명 보호‧구조의 용도로 사용하는 ----------------- (4) <현행과 같음>	ㅇ 고법 시행규칙 개정 사항(산업통상자원부령 제469호, 2022.6.2.)을 상세기준에 반영